KESALAHAN DALAM PENGUKURAN
 Pengukuran adalah proses  memebandingkan nilai yang di ukur dengan besaran sejenis dan diteteapkan sebagai satuan 
Allah menciptakan manusia dengan sifat lupa dan banyak melakukan kesalahan, sebagai manusia hendaknya kita banyak melakukan intropeksi diri oleh sebab itu dalam ilmu ukur di bidang fisika kesalahan- kesalahan  dan ketidakpastian  dalam melaporkan hasil analisis hasil pengukuran di uraikan ke dalam beberapa factor  manusia ( humen error )

Factor  kesalahan dalam pengukuran di golongkan ke dalam tiga bagian

1.kesalahan besar .
	Kesalahan besar (cross error) umumnya di sebabkan oleh keterbatasan pengamatan,di antaranya kurang ke5terampilan mengguunakan instrument. Sehingga hasil dari pengamattan itu sendiri tidaklah pasti nilai hasilnya bahkan terkadang salah .
2.kesalahan sistematik ( systematic error)
	Pada kesalahan  sistematik dapat di sebabkan oleh  dua factor penyebab kesalahan sistematik 
A. Kesalahan kalibrasi,yaitu penyesuaiyan nilat pada skala alat ukur.
B. Kesalahan titik nol.
C. Kesalahan arah pandang.
D. Pengaruh lingkungan yang tidak stabil.
3.kesalahan acak( Random error)
	Kesalahan ini disebabakan oleh flukluasi tertentu misalnya ;
	A.fluktuasi tegangan listrik
	B. radiasi
	C.gangguan lain yang tak terduga.

 Oleh karna keterbatasan manusia dan factor kesakahan  diatas maka lembaga SI (system internasional )menetapkan  suatu format  laporan hasil penelitian,baik penelitian  pengukuran tunggal dan pengukuan jamak ,yaitu ;

A.pengukuran tunggal 
 Bentuk laporan 	X = X0±∆x

		Keterangan ;	x   = laporan hasil
				X0 = hasilpengukuran
				∆x= ½ skala terkecil alat
B.pengkuran jamak  
 Bentuk laporan		

